


东北财经大学财经干部教育中心消防设施升级项目（第四次）结果公告

一、项目编号：JH26-210000-22110
二、项目名称：东北财经大学财经干部教育中心消防设施升级项目
三、中标（成交）信息
包组编号：001
包组名称：东北财经大学财经干部教育中心消防设施升级项目
供应商名称：大连兴达消防设备有限公司
供应商地址：西岗区辽宁省大连市西岗区民权街70号
中标（成交）金额：552,000（元）
评审总得分：88.36（分）
四、主要标的信息
包组编号：001
包组名称：东北财经大学财经干部教育中心消防设施升级项目
货物类
名称：室内消火栓系统（员工宿舍）（A02370100消防设备）
品牌：DN100镀锌钢，DN65镀锌钢管，：奥美特 暗装消火栓箱不锈钢箱门，灭火器箱：大连兴达 ABC干粉灭火器：尚杰消防 DN150刚性套管，DN100室内至室外井
规格型号：室内消火栓系统包含： DN100镀锌钢管55米，（型号规格：DN100镀锌钢管） DN65镀锌钢管9米，（型号规格：DN65镀锌钢管）， 暗装消火栓箱不锈钢箱门3个（型号：定制，规格尺寸：长≥1000宽≥700厚≥240mm（长宽高尺寸不大于要求5%））， 灭火器箱3个，（型号：定制，规格：适配4Kg灭火器×2具）， ABC干粉灭火器3个（型号：MF/ABCE4(主型)，规格：4Kg）， DN150刚性套管3个（型号规格：DN150刚性套管）， DN100室内至室外井镀锌钢管20米（型号规格：DN100刚性套管）， 室外消火栓闸阀1个（型号规格：DN150）
数量：1
单价（元）：31800.0000
货物类
名称：定制室外钢结构消防疏散楼梯（汇贤楼）（A02370100消防设备）
品牌：丰鑫铁艺
规格型号：定制
数量：1
单价（元）：100800.0000
货物类
名称：应急照明及疏散指示系统（汇贤楼）（A02370100消防设备）
品牌：应急照明集中电源主机：海湾 安全出口灯、散指示灯、疏散指示灯、应急照明灯：海湾 JDG20镀锌穿线管：奥美特 ZR-BVR2*2.5应急照明线：津成
规格型号：应急照明及疏散指示系统包含： 36V应急照明集中电源主机1台（型号规格：36V） 安全出口灯10个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441） 疏散指示灯10个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441） 应急照明灯10个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441） JDG20镀锌穿线管260米（型号规格：JDG20） ZR-BVR2*2.5应急照明线300米（型号规格：ZR-BVR2*2.5）
数量：1
单价（元）：11800.0000
货物类
名称：自动报警系统（汇贤楼）（A02370100消防设备）
品牌：自动报警主机，烟感探测器，温感探测器，消火栓按钮，声光报警器，手动报警按钮，消防广播，输入模块，隔离模块：海湾 JDG20镀锌穿线管：奥美特 ZR-RVS2*1
规格型号：自动报警系统包含：自动报警主机1台（型号规格：JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(484)）， 烟感探测器90个（型号规格：JTY-GD-G7T）， 温感探测器20个（型号规格：JTW-ZCD-G5H）， 消火栓按钮10个（型号规格：J-SAM-GST9123B）， 声光报警器2个（型号规格：GST-HX-320B）， 手动报警按钮2个（型号规格：J-SAM-GST9121C）， 输入模块2个（型号规格：GST-LD-8300B）， 消防广播10个（型号规格：HY6251）， 隔离模块4个（型号规格：GST-LD-8313B ）， JDG20镀锌穿线管1200米（型号规格：JDG20）， ZR-RVS2*1.5消防回路线1300米，（型号规格：ZR-RVS2*1.5）， ZR-BV1.5消防电源线200米，（型号规格：ZR-BV1.5）， ZR-RVVP2*1.5消防广播线150米（型号规格：ZR-RVVP2*1.5）， ZR-YJV3*6报警主机电源线10米，（型号规格：ZR-YJV3*6）， 24V电源盘1台（型号规格：24V）， 消防广播主机1台，（型号规格：GST-XG9000S）， 功率放大器1台（型号规格：GST-GF150WA）
数量：1
单价（元）：62600.0000
货物类
名称：室内消火栓系统（汇贤楼）（A02370100消防设备）
品牌：DN100镀锌钢管，DN65镀锌钢管：奥美特 暗装2个栓头消火栓箱不锈钢箱门、灭火器箱：大连兴达 ABC干粉灭火器：尚杰消防 DN150刚性套管，DN100室内
规格型号：室内消火栓系统包含： DN100镀锌钢管96米（型号规格：DN100镀锌钢管）， DN65镀锌钢管18米（型号规格：DN65镀锌钢管）， 暗装2个栓头消火栓箱不锈钢箱门10个（型号：定制，规格尺寸：长≥1000宽≥700厚≥240mm（长宽高尺寸不大于要求5%））， 灭火器箱10个（型号：定制，规格：适配4Kg灭火器×2具）， ABC干粉灭火器20个（型号：MF/ABCE4(主型)，规格：4Kg）， DN150刚性套管10个（型号规格：DN150刚性套管）， DN100室内至室外井镀锌钢管20米（型号规格：DN100刚性套管）， 室外消火栓闸阀2个（型号规格：DN150）
数量：1
单价（元）：62500.0000
货物类
名称：室外钢结构油漆及防火涂料（（集贝楼）干部教育中心大楼)（A07010699其他建筑涂料）
品牌：油漆：德邦涂料 防火涂料：福嘉
规格型号：防火涂料型号：GT-WSF-F2.00-HS-2 油漆：环氧富锌
数量：1
单价（元）：28500.0000
货物类
名称：消防物联网传输装置 （A02370100消防设备）
品牌：爱瑞克
规格型号：型号：定制 1. 运行内存≥512MB x 2 2. 接口(1)≥ RS232 x 2(2)≥RS485 x 2(3)≥USB x 2 3. 通信方式1.GPRS,LTE-4G 7模全网通 2.Wi-Fi 3.10/100Mbps 自适应以太网接口 4. 参数设置：设备支持本地现场完成参数设置与调试(触摸屏、液晶按键方式均可)；设备支持远程参数设置（需配套平台支持）。 5. 工作电压9～30v直流 6. 通信协议支持 RITEN MQTT 消防物联网通信协 GB26875.3 城市消防远程监控系统协议 7. 支持采集信号类型包含但不限于：火灾自动报警及联动控制系统火警、故障、监管、屏蔽、启动、反馈、故障恢复、监管解除、屏蔽解除、启动停止（启动解除）、反馈解除、系统复位、系统消音等。 8. 通过固件升级可支持其它自定义的消防设备运行信号采集与解析 9.通过传输装置采集火灾自动报警主机上所有的报警、故障、启停、屏蔽等动作信息，通过网络传输至东北财经大学现有智慧消防平台。并可在东北财经大学现有智慧消防平台上准确显示报警/故障/动作设备的名称、安装位置、报警/故障/动作产生时间、设备最新状态等信息
数量：4
单价（元）：22050.0000
货物类
名称：应急照明及疏散指示系统（办公区（二层办公楼））（A02370100消防设备）
品牌：36V应急照明集中电源主机，安全出口灯，疏散指示灯，应急照明灯：海湾 JDG20镀锌穿线管：奥美特 ZR-BVR2*2.5应急照明线：津成
规格型号：36V应急照明集中电源主机1台（型号规格：36V） 安全出口灯2个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441）， 疏散指示灯3个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441）， 应急照明灯3个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441）， JDG20镀锌穿线管260米（型号规格：JDG20） ZR-BVR2*2.5应急照明线299.01米（型号规格：ZR-BVR2*2.5）
数量：1
单价（元）：10000.0000
货物类
名称：室外楼梯口玻璃乙级防火门（A02370100消防设备）
品牌：兴鸿门业
规格型号：型号：FM/TkTbS-2427-A1.0-2-b-G疏散通道常开隔热防火门/疏散通道常闭隔热防火门/设施设备场所隔热防火门，规格：≥1100*2100mm
数量：1
单价（元）：27800.0000
货物类
名称：室内消火栓系统（办公区（二层办公楼））（A02370100消防设备）
品牌：DN100镀锌钢管，DN65镀锌钢管：奥美特 明装消火栓箱不锈钢箱门，灭火器箱：大连兴达 ABC干粉灭火器：尚杰消防 DN150刚性套管、DN100室内至室外井
规格型号：室内消火栓系统包含：DN100镀锌钢管100米（型号规格：DN100镀锌钢管）， DN65镀锌钢管6米（型号规格：DN65镀锌钢管）， 明装消火栓箱不锈钢箱门2个（型号：定制，规格尺寸：长≥1000宽≥700厚≥240mm（长宽高尺寸不大于要求5%））， 灭火器箱2个（型号：定制，规格：适配4Kg灭火器×2具）， ABC干粉灭火器2个（型号：MF/ABCE4(主型)，规格：4Kg）， DN150刚性套管2个（型号规格：DN150刚性套管）， DN100室内至室外井镀锌钢管20米（型号规格：DN100刚性套管）， 室外消火栓闸阀1个（型号规格：DN150）
数量：1
单价（元）：33500.0000
货物类
名称：自动报警系统（海纳阁（体育馆））（A02370100消防设备）
品牌：自动报警主机，红外光束感烟火灾探测器，烟感探测器，消火栓按钮，声光报警器，手动报警按钮，隔离模块：海湾 JDG20镀锌穿线管：奥美特 ZR-RVS2*1.5消防
规格型号： 自动报警系统包含：自动报警主机1台（型号规格：JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(484)）， 红外光束感烟火灾探测器2对（型号规格：JTY-HM-GST103）， 烟感探测器2个（型号规格：JTY-GD-G7T）， 消火栓按钮3个（型号规格：GST-HX-320B）， 声光报警器2个（型号规格：GST-HX-320B）， 手动报警按钮2个（型号规格：J-SAM-GST9121C），）， 隔离模块1个（型号规格：GST-LD-8313B ）， JDG20镀锌穿线管260米 ZR-RVS2*1.5消防回路线320米（型号规格：ZR-RVS2*1.5）， ZR-BV1.5消防电源线200米（型号规格：ZR-BV1.5）， ZR-YJV3*6报警主机电源线10米（型号规格：ZR-YJV3*6）， 24V电源盘1台（型号规格：24V），
数量：1
单价（元）：14100.0000
货物类
名称：自动报警系统（办公区（二层办公楼））（A02370100消防设备）
品牌：动报警主机，烟感探测器，消火栓按钮，声光报警器，手动报警按钮，隔离模块：海湾 JDG20镀锌穿线管：奥美特 ZR-RVS2*1.5消防回路线，ZR-BV1
规格型号：自动报警系统包含：自动报警主机1台（型号规格：JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(484)）， 烟感探测器12个，（型号规格：JTY-GD-G7T）， 消火栓按钮2个（型号规格：J-SAM-GST9123B），声光报警器2个， 手动报警按钮2个（型号规格：J-SAM-GST9121C），）， 隔离模块1个（型号规格：GST-LD-8313B ），. JDG20镀锌穿线管436米（型号规格：GST-LD-8313B ）， ZR-RVS2*1.5消防回路线500米（型号规格：ZR-RVS2*1.5）， ZR-BV1.5消防电源线191.32米（型号规格：ZR-BV1.5）， ZR-YJV3*6报警主机电源线20米（型号规格：ZR-YJV3*6）， 24V电源盘1台（型号规格：24V），
数量：1
单价（元）：20200.0000
货物类
名称：室内消火栓系统（海纳阁（体育馆））（A02370100消防设备）
品牌：DN100镀锌钢管，DN65镀锌钢管：奥美特 明装消火栓箱不锈钢箱门，灭火器箱：大连兴达 ABC干粉灭火器：尚杰消防 DN150刚性套管3，DN100室内至室外
规格型号：室内消火栓系统包含： DN100镀锌钢管54米（型号规格：DN100镀锌钢管）， DN65镀锌钢管9米（型号规格：DN65镀锌钢管） 明装消火栓箱不锈钢箱门3个，（型号：定制，规格尺寸：长≥1000宽≥700厚≥240mm（长宽高尺寸不大于要求5%））， 灭火器箱3个（型号：定制，规格：适配4Kg灭火器×2具）， ABC干粉灭火器3个，（型号：MF/ABCE4(主型)，规格：4Kg）， DN150刚性套管3个，（型号规格：DN150刚性套管）， DN100室内至室外井镀锌钢管20米，（型号规格：DN100刚性套管）， 室外消火栓闸阀1个（型号规格：DN150）
数量：1
单价（元）：31000.0000
货物类
名称：应急照明及疏散指示系统（员工宿舍）（A02370100消防设备）
品牌：36V应急照明集中电源主，安全出口灯，疏散指示灯，应急照明灯：海湾 JDG20镀锌穿线管：奥美特 ZR-BVR2*2.5应急照明线：津成
规格型号：应急照明及疏散指示系统包含：36V应急照明集中电源主机1台，（型号规格：36V） 安全出口灯2个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441）， 疏散指示灯3个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441）， 应急照明灯3个（型号规格：HW-BZ-ACJ(EE1)-XN441）， JDG20镀锌穿线管100米（型号规格：JDG20） ZR-BVR2*2.5应急照明线150米（型号规格：ZR-BVR2*2.5）
数量：1
单价（元）：6400.0000
货物类
名称：自动报警系统（员工宿舍）（A02370100消防设备）
品牌：自动报警主机，烟感探测器，消火栓按钮，声光报警器，手动报警按钮，隔离模块：海湾 JDG20镀锌穿线管：奥美特 ZR-RVS2*1.5消防回路线，ZR-BV1.5
规格型号：自动报警系统包含：自动报警主机1台（型号规格：JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(484)）， 烟感探测器29个（型号规格：JTY-GD-G7T）， 消火栓按钮3个（型号规格：J-SAM-GST9123B）， 声光报警器2个（型号规格：GST-HX-320B）， 手动报警按钮2个，（型号规格：J-SAM-GST9121C）， 隔离模块2个，（型号规格：GST-LD-8313B ） JDG20镀锌穿线管350米（型号规格：JDG20）， ZR-RVS2*1.5消防回路线600米（型号规格：ZR-RVS2*1.5 ） ZR-BV1.5消防电源线200米（型号规格：ZR-BV1.5） ZR-YJV3*6报警主机电源线10米（型号规格：ZR-YJV3*6）， 24V电源盘1台（型号规格：24V）
数量：1
单价（元）：22800.0000
五、评审专家（单一来源采购人员）名单： 张括疆、刘丹、王新伟、朱泽伟（包组编号：001）
六、代理服务收费标准及金额：
包组编号：001
包组名称：东北财经大学财经干部教育中心消防设施升级项目
代理服务收费标准及金额：按差额定率累进法计算并乘以调整系数0.7执行。（成交金额100万元以下，费率1.5%，成交金额100-500万元，费率1.1%）向成交人收取代理服务费金额5,796.00（元）
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人信息
名称：东北财经大学
地址：大连市沙河口区尖山街217号
联系方式：0411-84713291
（二）采购代理机构信息
名称：中恺项目管理咨询有限公司
地址：大连市沙河口区西南路888号冰山慧谷C4栋N205室中恺管理
联系方式：0411-39210531
（三）项目联系方式
项目联系人：于睿、金铭
电话：0411-39210531
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